 Cortes y Confección de Prendas de Vestir para Niños y Adultos

**Evaluación Modulo I Técnicas de corte y ensamblado de telas.**

|  |
| --- |
| **Instrucciones de aplicación de la evaluación:**   * Debe contestar con lápiz pasta de color azul, si requiere hacer una corrección tache la respuesta incorrecta y vuelva a marcar la que considere correcta. * Solo debe utilizar el espacio dispuesto para responder. * Cuenta de 60 minutos para responder la evaluación. |
| **Pauta de calificación:**  14 pts Item V y F  4 pts Terminus pareados  25 pts Desarrollo | |

1. **Marque verdadero (v), o F de falso (F), según corresponda, justifique las falsas**
2. \_\_\_ Una forma de instruir en el ensartado y uso correcto de las maquinas es por medios de diagramas
3. \_\_\_ El acondicionamiento de maquinas y equipos no son necesario para la confección
4. \_\_\_ Al confeccionar una prenda se debe ordenar las piezas en secuencia que deben ser cocidas
5. \_\_\_ Las normas ISO y ASTM son normas técnicas de costura
6. \_\_\_ Unos de los procedimientos de las operaciones son pre-ensamble y operaciones finales como ensamble
7. \_\_\_ Al efectuar el planchado no es necesario abrir las costuras verificando que se eliminen todas las arrugas.
8. \_\_\_ Siempre es necesario cumplir con las especificaciones técnicas de diseño pero no necesariamente de medidas establecidas.

**Términos pareados:**

|  |  |
| --- | --- |
| Prenda armada | \_\_\_\_\_  Se realiza la costura a manos y forros de la penda. |
| bastas | \_\_\_\_\_\_ verificar las prendas de acoplamiento entre las diferentes piezas. |
| Limpiar prenda | \_\_\_\_\_\_ se realizan en zonas aledañas a los ojlaes y botones verificando que queden libres de arrugas |
| Planchado | \_\_\_\_\_ se utilizan escobillas y motas de algodón en diferentes tamaños |

**Desarrollo:**

**1 ¿Cómo se realizan el pre-armado así como la transformación y o reparación de prendas de vestir .**

**2. ¿ cuáles son las normas de calidad y manofactura establecidas de corte y ensamblado de telas?**

**3. nombre a grandes rasgos las Técnicas de corte y ensamblado de telas**

**Evaluación Modulo 2 Proceso confección de prenda de vestir para niños y adultos.**

|  |
| --- |
| **Instrucciones de aplicación de la evaluación:**   * Debe contestar con lápiz pasta de color azul, si requiere hacer una corrección tache la respuesta incorrecta y vuelva a marcar la que considere correcta. * Solo debe utilizar el espacio dispuesto para responder. * Cuenta de 60 minutos para responder la evaluación. |
| **Pauta de calificación:**  14 pts Item V y F  4 pts Terminus pareados  25 pts Desarrollo | |

1. **Marque verdadero (v), o F de falso (F), según corresponda, justifique las falsas**
2. \_\_\_ el acabado debe tener calidad en los detalles finales de su elaboración , especialmente en su apariencia.
3. \_\_\_ las adaptaciones no es necesariamente acción y efecto de adaptar medidas corporales a las medidas de los patrones que consideran ancho pinzas tejidos ect.
4. \_\_\_ habilitar es preparar el material a utilizar para la confección de prendas
5. \_\_\_ el ensamble es verificar los detalles de costura luego de terminarlo
6. \_\_\_ revirado es un defecto muy común cuando una prenda no ha sido apomada
7. \_\_\_ la entretela es el lienzo, holandilla que se pone entre la tela y el forro de una prenda de vestir.
8. \_\_\_ en el puntode palomo se debe trazar las líneas verticales y horizontales formando angulos de 90°

**Términos pareados:**

|  |  |
| --- | --- |
| ensamble | \_\_\_\_\_ el trazo de las piezas de la prendas trasladado a una base ya sea papel o carton |
| revirado | \_\_\_\_\_\_ unir hombro , pegar cuello , pegar mangas ect |
| Patrón | \_\_\_\_\_\_ cuando la prenda no ha sido aplomada |
| Técnicas de acabado | \_\_\_\_\_ cortes de hilo, planchar la ropa para estirar o asentar, quitar las arrugas |

**Desarrollo:**

**1 ¿Cuáles son las operaciones previas al pre-ensamble?**

**2. menciones las técnicas de planchado**

**3. ¿cuales son el control de las operaciones de corte?**

**Evaluación Modulo 3 Cálculo de costos y precio de venta.**

|  |
| --- |
| **Instrucciones de aplicación de la evaluación:**   * Debe contestar con lápiz pasta de color azul, si requiere hacer una corrección tache la respuesta incorrecta y vuelva a marcar la que considere correcta. * Solo debe utilizar el espacio dispuesto para responder. * Cuenta de 60 minutos para responder la evaluación. |
| **Pauta de calificación:**  14 pts Item V y F  4 pts Terminus pareados  25 pts Desarrollo | |

1. **Marque verdadero (v), o F de falso (F), según corresponda, justifique las falsas**
2. \_\_\_ Para determinar el precio de venta es necesario saber el costo del producto estableciendo el margen de ganancia
3. \_\_\_ Rentabilidad no es lo mismo que margen de ganancia
4. \_\_\_ Entre más se acerque la rentabilidad al valor de 100 mas alto será el precio de venta
5. \_\_\_ Si la rentabilidad se acerca a cero el precio del producto tiende ser igual al costo
6. \_\_\_ El precio de venta solo se debe ser a la rentabilidad que deceamos
7. \_\_\_ Los materiales siempre deben ser de buena calidad
8. \_\_\_ La ganancia debe ser a corde a la del mercado

**Términos pareados:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Costo | \_\_\_\_\_ Es valor económico invertido en la compra de materiales e insumos |
| 1. Rentabilidad | \_\_\_\_\_\_ Es la ganancia por prenda. |
| 1. Análisis de costo | \_\_\_\_\_\_ Es el estudio del valor o cosoto invertido y la ganancia del mismo. |
| 1. Análisis de mercado | \_\_\_\_\_ Es el estuio de posibles compradores. |

**Desarrollo:**

**1 - De un ejemplo para sacar el precio de venta de un producto**

**2. Describa que pasa si asignamos una rentabilidad igual a cero**

**3. ¿cuales son el control de las operaciones de corte?**